***Объявление о проведении закупа медицинского***

***оборудования способом запроса ценовых предложений***

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Номер заказа** | **Комплектующие** | **Стоимость комплектующих, тенге** | **Кол-во** | **Сумма, тенге** |
| Система декомпрессии позвоночника BTL-6000 Traction с принадлежностями (Тракционный стол BTL Traction Couch Pro) | P096.001 | Включает: основной блок - 1 шт., кнопка пациента - 1 шт., кабель питания - 1 шт., стилус для сенсорного экрана - 1 шт., монтажный комплект - 1 шт., чехол - 1 шт.. | 4 610 000 | 1 | 4 610 000 |
| P096.010 | Система поясничного ремня. Включает: поясничный ремень - 1 шт, грудной ремень - 1 шт, удлинитель поясничного ремня - 1 шт. |
| P096.012 | Ремень на запястье/голеностопы/бедра. Включает: ремень - 1 шт., удлинитель троса - 1 шт. |
| T013.011 | Тракционный стол BTL Traction Couch Pro – 1 шт |
| **Стоимость**  **одного комплекта, тенге** | | | | | **4 610 000** |

2. Срок и условия поставки: в течение 90 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 311.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

**6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 18 июля 2022 года до 17 часов 00 минут.**

7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 19 июля 2022 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

**Главный врач Ж. Тойшибекова**

# Система декомпрессии позвоночника с принадлежностями

# (Тракционный стол)

Система декомпрессии позвоночника с принадлежностями c предустановленным тракционным столом –предназначена для проведения тракционной терапии при вытяжении позвоночника. Тракционная терапия проводися с комфортным расположение пациента с помощью инновационной системы ремней, специальные настройки различных параметров терапии, уникальный механизм скольжения, находящийся в нижней части кушетки, а также автоматическое обнаружение перегрузки во время терапии.

## Главные характеристики: Комфортное расположение пациента: не менее 3-секционная кушетка с автоматически регулируемой высотой, инновационная система поясничных и шейных ремней - все, что необходимо для комфортного проведения терапии у ваших пациентов. Индивидуальные параметры терапии: тракционный аппарат предустановлены несколько терапевтических режимов, позволяющих устанавливать дозировку силы вытяжения. Параметры терапии легко настраиваются благодаря интуитивно понятному цветному сенсорному экрану. Удобный интерфейс аппарата и управление через сенсорный экран. Энциклопедия предустановленных протоколов лечения. Возможность настройки интенсивности вытяжения, режима удержания – вытяжения, расслабления и скорости. Возможность сохранения терапевтических протоколов пользователя. База данных пациентов

**Технические характеристики Аппарата:** Весне менее9,3 кг. Размеры (ш x в x д) 320 × 200 × 350 мм(12.5 х 8 х 14), Экран аппарата графический цветной сенсорный экран не менее 5,7'' / 14,5 см, 640 x 480 пикселей. Настройки времени (режим терапии) 1 до 99:59 м:с. Настройки силы (± 2 кг) 0–100 кг. Настройки скорости Относительно 10%–100% (100% соот. до 12 кг/с).

**Параметры механических элементов:** Длина троса для пациента не менее 1300 мм. Длина кабеля переключателя пациента не менее 3000 мм. Длина кабеля адаптера питания 1200 мм. Длина шнура питания 3000 мм. Монтажный комплект 4 болта DIN 912 M8x20, 4 шайбы DIN 127 M8 и гаечный ключ №6.

**Конструкция стола:** Общие размеры тракционного стола без аксессуаров (Ш × В × Г) 700 x (520-1020) x 2695 мм. Вес не менее Макс. 140 кг. Несущая способность 180 кг. Высота тракционного стола с электрической регулировкой Мин. 520 мм, макс. 1020 мм. Угол поворота тазовой секции с электрической регулировкой От 0° до 20°. Регулируемый вручную угол наклона подголовника. Регулируемый вручную угол наклона подлокотников 0 -145 мм. Погрешность показателей расстояния ± 15 мм. Погрешность показателей угла ± 3°.

|  |  |
| --- | --- |
| **Классификация** | |
| Класс согласно MDD 93/42/EEC | IIa |
| Тип приспособления | Нижняя пластина - B, переключатель пациента - BF |

**Комплектация:**

* Основной блок – не менее 1 шт.,
* кнопка пациента - не менее 1 шт.,
* кабель питания - не менее 1 шт.,
* стилус для сенсорного экрана - не менее 1 шт.,
* монтажный комплект - не менее 1 шт.,
* чехол - не менее 1 шт.

## Система поясничного ремня. Включает: поясничный ремень - 1 шт, грудной ремень - 1 шт, удлинитель поясничного ремня - не менее 1 шт.

## Система шейного ремня. Включает: шейный Ремень на запястье/голеностопы/бедра. Включает ремень - не менее 1 шт., удлинитель троса - не менее 1 шт.

## Тракционный стол– не менее 1 шт.

**Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК, авторизованного сервисного центра в РК.**

**В комплектацию входит: доставка до конечного получателя (DDP конечный получатель), установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Сервисного обслуживания и обучения персонала. Гарантийный срок на аппарат – 37 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию.**