***Объявление о проведении закупа медицинского***

***оборудования способом запроса ценовых предложений***

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Номер заказа** | **Комплектующие** | **Стоимость комплектующих, тенге** | **Кол-во** | **Сумма, тенге** |
| Аппарат прессотерапии BTL-6000 Lymphastim с принадлежностями, варианты исполнения: BTL-6000 Lymphastim 6 Easy | P6000.001 | основной аппарат - 1 шт, кабель питания - 1 шт. | 3 084 000 | 1 | 3 084 000 |
| P6000.034 | Кабель-интрефейс - 1 шт |
| P6000.064 | Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов – 2 шт |
| P6000.061 | Аппликатор-брюки 12 секторов без носков – 1 шт |
| **Стоимость**  **одного комплекта, тенге** | **3 084 000** |

 2. Срок и условия поставки: в течение 45 календарных дней, со дня заключения договора.

 3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 311.

 4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

 5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

 **6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 18 июля 2022 года до 17 часов 00 минут.**

 7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 19 июля 2022 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,

 город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

 **Главный врач Ж. Тойшибекова**

**Аппарат прессотерапии с принадлежностями,**

6-канальный аппарат для прессотерапии, установлено 3 светодиодных дисплея для управления. Регулировка давления 20 -160 мм Hg с установкой градиента. Действие рабочего сектора высвечивается на гистограмме. Расширенные настройки для специфического лечения. Установлена бесшумная и надежная работа компрессора. Установлена возможность настройки скорости заполнения воздухом. Аппликаторы для прессотерапии отличаются высококачественными, легко используемые/гигиеничные и стирающиеся материалы, полноразмерная застежка-молния для удобного применения, соединители для легкой смены аппликатора, просто включайте и начинаете лечение, автоматическая идентификация аппликаторов, автоматический выпуск воздуха из аппликатора– удобная рукоятка с аппликаторами. Электронная система регулировки давления. Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском языке

**6-канальный прибор для прессо-терапии с LED экраном:** Этолимфатическая система отвечает за удаление тканевой жидкости из тканей. Она поглощает и транспортирует жирные кислоты и жиры к кровеносной системе и перевозит антиген-представляющие клетки к лимфатическим узлам, где стимулируется иммунная реакция. Болезни и другие проблемы лимфатической системы обычно вызывают увеличение объема или другие симптомы. Аппарат работает по принципу пневматической прессотерапии. Специальные аппликаторы, оснащенные несколькими специальными камерами, обеспечивают нежный массаж, который стимулирует природную циркуляцию лимфы через тело, подобно мануальному дренажу лимфы, осуществляемый руками массажиста.

## Список запрограммированных протоколов

01 massage - Массаж

02 physiological - Физиологическая терапия

03 preparation - Подготовка

04 lymph drainage - Лимфодренаж

05 elephantiasis - Элефантиаз

06 venopress - Венопресс

07 embrocation - Растирания

## 08 reversed combi - Обратная комбинация

**Комплектация:**

* основной аппарат - не менее 1 шт, кабель питания – не менее 1 шт.
* Кабель-интрефейс – не менее 1шт.
* Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов – не менее 2 шт.
* Аппликатор-брюки 12 секторов без носков – не менее 1шт.

**Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК, авторизованного сервисного центра в РК.**

**В комплектацию входит: доставка до конечного получателя (DDP конечный получатель), установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте. Сервисного обслуживания и обучения персонала. Гарантийный срок на аппарат – 37 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию.**